#include saprcnov.spc
#include saprcnov.eqn

{#LANGUAGE Fortran77
#INTEGRATOR rodas3
#DRIVER general}

#LOOKATALL
#MONITOR O3; NO; NO2; SO2;

#INITVALUES

   CFACTOR = 2.4476E+13;

   ALl_SPEC = 0.0E0;
   NO = 1.0E-1;
   NO2 = 5.0E-2;
   HONO = 1.E-3;
   SO2 = 5.E-2;
   ISOPRENE = 4.33E-4;
   TERP = 8.20E-4;
   ETHENE = 1.89E-2;
   MEOH = 5.89E-3;
   HCOOH = 6.77E-4;
   CCO_OH = 1.16E-3;
   RCO_OH = 3.92E-4;
   HCHO = 1.12E-2;
   CCHO = 2.32E-3;
   RCHO = 1.72E-3;
   GLY = 1.21E-4;
   MGLY = 8.37E-5;
   METHACRO = 1.30E-3;
   ISOPROD = 8.93E-5;
   BALD = 7.51E-5;
   ACET = 5.07E-3;
   MEK = 3.26E-3;
   PROD2 = 1.93E-3;
   PHEN = 6.06E-4;
   CRES = 5.60E-4;
   ALK3 = 4.69E-2;
   ALK4 = 4.17E-2;
   ALK5 = 3.06E-2;
   ARO1 = 1.18E-2;
   ARO2 = 8.74E-3;
   OLE1 = 1.04E-2;
   OLE2 = 7.97E-3;
   CH4 = 0.07E0;
   H2O = 2.0E+04; 
   O2  = 2.09E+5;
   AIR = 1.0E6;  
   
#INLINE F77_INIT
	TSTART = 0.0D0
	TEND = TSTART + 2*24*3600.0D0 ! 2160.0D0*60.0D0
	DT = 3600.D0
        TEMP = 300.0D0
#ENDINLINE   

#INLINE F90_INIT
	TSTART = 0.0D0
	TEND = TSTART + 2*24*3600.0D0 ! 2160.0D0*60.0D0
	DT = 3600.D0
        TEMP = 300.0D0
#ENDINLINE   
 
#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 0.0;
   TEND = TSTART  + 2*24*3600.0D0; 
   DT = 3600.0;
   TEMP = 300.00;
#ENDINLINE   
 
#INLINE C_INIT
   TSTART = 0.0;
   TEND = TSTART  + 2*24*3600.0D0; /*+ 2160.0*60.0;*/
   DT = 3600.0;
   TEMP = 300.00;
#ENDINLINE   
