#include cmaq_s99.spc
#include cmaq_s99.eqn

#LOOKATALL

#MONITOR O3; NO; NO2; ETHENE;

#INITVALUES

	CFACTOR = 1.    ;              {Conversion Factor}
        NO2             = 46.0;       
        NO              = 30.0;       
        O3P             = 16.0;       
        O3              = 48.0;       
        NO3             = 62.0;       
        N2O5            = 108.0;       
        HNO3            = 63.0;       
        O1D2            = 16.0;       
        HO              = 17.0;       
        HONO            = 47.0;       
        HO2             = 33.0;       
        CO              = 28.0;       
        HNO4            = 79.0;       
        HO2H            = 34.0;       
        SO2             = 64.0;       
        SULF            = 98.0;       
        C_O2            = 47.0;       
        HCHO            = 30.0;       
        COOH            = 48.0;       
        MEOH            = 32.0;       
        RO2_R           = 1.0;       
        ROOH            = 62.0;       
        R2O2            = 1.0;       
        RO2_N           = 1.0;       
        RNO3            = 133.0;       
        MEK             = 72.0;       
        PROD2           = 100.0;       
        CCO_O2          = 75.0;       
        PAN             = 121.0;       
        CCO_OOH         = 76.0;       
        CCO_OH          = 60.0;       
        RCO_O2          = 89.0;       
        PAN2            = 135.0;       
        CCHO            = 44.0;       
        RCO_OOH         = 90.0;       
        RCO_OH          = 74.0;       
        BZCO_O2         = 137.0;       
        PBZN            = 183.0;       
        BZ_O            = 93.0;       
        MA_RCO3         = 101.0;       
        MA_PAN          = 147.0;       
        TBU_O           = 73.0;       
        ACET            = 58.0;       
        NPHE            = 139.0;       
        PHEN            = 94.0;       
        BZNO2_O         = 139.0;       
        HOCOO           = 63.0;       
        HCOOH           = 46.0;       
        RCHO            = 58.0;       
        GLY             = 58.0;       
        MGLY            = 72.0;       
        BACL            = 86.0;       
        CRES            = 108.0;       
        BALD            = 106.0;       
        METHACRO        = 70.0;       
        MVK             = 70.0;       
        ISOPROD         = 70.0;       
        DCB1            = 58.0;       
        DCB2            = 72.0;       
        DCB3            = 72.0;       
        ETHENE          = 28.0;       
        ISOPRENE        = 68.0;       
        TRP1            = 136.0;       
        ALK1            = 30.1;       
        ALK2            = 36.7;       
        ALK3            = 58.6;       
        ALK4            = 77.6;       
        ALK5            = 118.9;       
        ARO1            = 98.6;       
        ARO2            = 118.7;       
        OLE1            = 72.3;       
        OLE2            = 75.8;       

#INLINE F77_INIT
        TSTART = 12.0D0*3600.0D0
        TEND   = TSTART + 120.0D0*3600.0D0
        DT     = 3600.D0
        TEMP   = 300.0D0
#ENDINLINE   
   
#INLINE F90_INIT
        TSTART = 12.0d0*3600.0d0
        TEND   = TSTART + 120.0d0*3600.0d0
        DT     = 3600.d0
        TEMP   = 300.0d0
#ENDINLINE   
     
#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 12*3600;
   TEND   = TSTART + 120*3600;
   DT     = 3600;
   TEMP   = 300;
#ENDINLINE   
     
#INLINE C_INIT
   TSTART = 12.0*3600.0;
   TEND   = TSTART + 120.0*3600.0;
   DT     = 3600.0;
   TEMP   = 300.0;
#ENDINLINE
